	滦州市人民医院棉门帘采购报价表

	一、我院需采购一批各门口用棉门帘，约200平米，负责安装，五日内完成。

参数要求：

1、面料成份：100%聚脂，背面PVC防水胶；

2、B1级耐火双股耐磨线布，厚度≥1.2mm；

3、门帘内部选用每平米≥1100克拉力白色毛毡（四层、加厚）和一层里布，内置沙袋；

4、窗口33×60cm，水晶板≥1.5mm。

二、预算金额：32000元；最高限价：32000元。
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